**Руководство пользователя**

**Внешний вид и элементы управления**

1. Переключатель питания / записи
2. Увеличение громкости / следующая запись
3. Уменьшение громкости / преобразование записи в формат MP3
4. Гнездо наушников
5. Разъём USB / зарядки
6. Индикатор работы
7. Крепление

• **Использование функций / инструкции**

1. Переключатель питания

 При отсоединённых наушниках переведите переключатель питания в положение ON, диктофон автоматически начнёт запись. Когда после трёх миганий индикатор работы погас, диктофон вошёл в режим записи. При переключении в положение OFF запись сохраняется.

 При подсоединённых наушниках переведите переключатель питания в положение ВКЛ. (ON), чтобы воспроизвести запись или музыкальный MP3-файл.

 **В случае поломки переключателя питания переведите его в положение OFF, чтобы остановить работу.**

1. Увеличение громкости / следующая запись

 С наушниками в режиме проигрывания с помощью короткого нажатия на клавишу «+» производится переход к следующей песни, а с помощью долгого нажатия регулируется звук.

1. Уменьшение громкости / преобразование записи в формат MP3

 С наушниками в режиме проигрывания с помощью короткого нажатия на клавишу «-» произведите кратковременное нажатие на кнопку «-», чтобы начать воспроизведение файла записи или музыкального MP3-файла с конвертацией, и долговременное нажатие, чтобы убавить громкость.

1. Разъём для наушников

 При включённом питании запись осуществляется без подключения наушников, а проигрывание MP3-файлов и файлов записей осуществляется с подключением наушников.

 При включённом питании и проигрывании записи изъятие штекера наушников из гнезда приводит к приостановке воспроизведения, а подключение – к возобновлению проигрывания.

1. Разъём USB / зарядки

 При выключенном питании можно зарядить аккумулятор, подключив USB-кабель к компьютеру, а также можно выгружать и загружать файлы.

1. Индикатор работы

 При записи мигает несколько раз и выключается. В режиме воспроизведения медленно мигает. В режиме зарядки индикатор мигает. При полной зарядке горит непрерывно. Примечание: для зарядки не нужно включать диктофон.

7. Режим активации голосом (для Savetek77). Переведите переключатель в положение REC , затем нажмите и удерживайте кнопку «-» до тех пор, пока LED индикатор не погаснет, отпустите кнопку «-». Диктофон перешел в режим активации записи голосом.

• **Технические спецификации:**

**Спецификации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификации продукта | | Режим записи | 4 Гб | 8 Гб |
| Время записи | 1920 кбит/с | **Двойной трек** | Около 45 часов\* | Около 90 часов\* |
| Количество сегментов в максимальной записи | | Всего 999 сегментов | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Источник записи | встроенный микрофон |
| Формат записи | WAV |
| Рекомендуемая температура окружающей среды | 0°С - 40°С |
| Питание | встроенный литиевый аккумулятор / USB |
| Частота воспроизведения, записи | 200 Гц – 10000 Гц |
| Музыкальные форматы | MP3 (MPEG1/2/2.5 AUDIO LAYER 3) / WMA |
| Искажение записи | <10% (при максимальной громкости) |
| Скорость потока данных музыкальных форматов | WMA: 32-192 кбит/с; MP3: 8-320 кбит/с |
| Расход заряда аккумулятора | Максимальное время воспроизведения примерно 15 ч. |
| USB | 2.0 |
| Вес | Приблизительно 9,8 г. |
| Размеры | Приблизительно 4,8\*1,7\*0,5 см. |

Предупреждение: из-за качества записи данного продукта, относительно высокой чистоты и отличных параметров файл записи сравнительно большой. Пожалуйста, своевременно извлекайте и сохраняйте файл записи.

Совет: поскольку в данном устройстве есть умная система перезагрузки, пожалуйста, сохраняйте записываемый файл до подключения к компьютеру.

\*Время записи может быть изменено без дополнительного предупреждения в целях улучшения качества работы диктофона.